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	APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/CIPM/ATPAL/2024 DU 19 SEPT 2024 RELATIF À LA FOURNITURE ET AU DEPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE, DES LICENCES MICROSOFT ET KASPERSKY POUR L’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE. -

Financement : Budget PAL 2024

	
	Open National Invitation to Tender N°…............../ONIT/ITB/TAPAL/2024 of _________IN FOR THE SUPPLY AND DEPLOYMENT OF IT AND TELEPHONE INFRASTRUCTURE, MICROSOFT AND KASPERSKY LICENSES FOR THE TRANSITIONAL ADMINISTRATION OF THE PORT AUTHORITY OF LIMBE.
Financing: PAL Budget 2024


	1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le but de doter l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé d’un système d’information fiable, robuste et résilient, le Directeur Général du Port Autonome de Douala lance un appel d’offres pour la fourniture et le déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.

	
	1. Subject 
In order to provide the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe with a reliable, robust and resilient information system, the General Manager of the Port Authority of Douala has launched a call for tenders for the supply and deployment of an IT and telephone infrastructure, Microsoft and Kaspersky licenses for the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe.

	1. Consistance des prestations

La prestation consiste en la fourniture et la mise en service d’une infrastructure informatique et téléphonique (baies, serveurs, accessoires, équipements réseaux…), des licences de logiciels MICROSOFT pour le parc informatique, des licences antivirus Kaspersky.

	
	2. Nature of services
The service consists of the supply and commissioning of an IT and telephone infrastructure (racks, servers, accessories, network equipment, etc.), MICROSOFT software licenses for the IT infrastructure, and Kaspersky antivirus licenses.

	1. Participation et origine

La participation à cet appel d’offres est réservée aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans la fourniture de matériel et/ou des prestations informatiques.




	
	3. Participation and origin 
Participation in this call for tenders is reserved for Cameroonian companies specializing in the supply of IT equipment and services.



	1. Financement et coût prévisionnel

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de l’ATPAL pour le compte de l’exercice 2024 et suivants, sur la tâche budgétaire n° 3307008. Le montant prévisionnel est de 196.762.500 FCFA TTC (cent quatre-vingt-seize millions sept cent soixante-deux mille cinq cents FCFA).

	 
	4. Financing and estimated cost
Services constituting the subject of this invitation to tender shall be financed by ATPAL Budget of the 2024 and following financial year, line n° 3307008. The estimated cost of the operation stands 196.762.500 FCFA all taxes included. 


	1. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :
 
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction Déléguée de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, située à Down Beach Limbé, face à l’agence SGC Limbé, BP 456 Limbé, dès publication du présent avis.


	
	5. Consultation of Tender File
The tender documents can be consulted during working hours at the office of the Director Delegate for the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe, located at Down Beach Limbe, opposite SGC Limbe branch, BP 456 Limbe, as soon as this notice is published.


	1. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu à la Direction Déléguée de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, située à Down Beach Limbé, face à l’agence SGC Limbé, BP 456 Limbé, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 120 000 (cent vingt mille) francs CFA au compte CAS-ARMP n° 33598860 001 - 94 ouvert dans les agences BICEC du CAMEROUN.
	
	6. Acquisition of tender file
The file can be obtained from the office of the Director Delegate for the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe, located at Down Beach Limbe, opposite SGC Limbe branch, BP 456 Limbe, as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of 120,000 (one hundred and twenty thousand) CFA francs to the CAS-ARMP account n° 33598860 001 - 94 opened in BICEC branches in CAMEROON.


	1. Caution de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure à la pièce 9 du Dossier d’Appel d’Offres, d'un montant de 3 935 250 (trois million neuf cent trente-cinq mille deux cent cinquante) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.



	
	7. Bid bond
Each bidder must attach to its administrative documents a bid bond issued by a first-class bank or an insurance company approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 9 of the Bidding Documents, in the amount of 3,935,250 (three million nine hundred and thirty-five thousand two hundred and fifty) CFA francs and valid for thirty (30) days beyond the bid validity deadline.


	8. Remise des offres
Les offres rédigées en français ou en anglais seront déposées à la Direction Déléguée de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, située à Down Beach Limbé, face à l’agence SGC, au plus tard le 21/10/2024 à 12 heures précises. Elles seront présentées sous pli fermé en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, et devront porter la mention :

Appel d’Offres National Ouvert N° 002/AONO/CIPM/ATPAL/2024 du 19 SEPT 2024 pour la fourniture et le déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.

<< A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement >>



	
	8. Submission of offers
Bids must be submitted in French or English to the Director Delegate for the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe, located at Down Beach Limbe, opposite SGC Limbe branch, no later than 12 noon on the____________. They must be submitted in a sealed envelope in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, and must bear the mention:
Open National Invitation to Tender N°…..../ONIT/ITB/TAPAL/2024 of _________ in for the supply and deployment of IT and Telephone infrastructure, Microsoft and Kaspersky licenses for the transitional administration of the port authority of Limbe.

‘’To be opened only during the bid-opening session”


	9. Recevabilité des Offres :

Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet de l'offre.
L’heure limite de dépôt des offres est 12 heures au bureau du courrier de la Direction Déléguée de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, à Down-Beach Limbé.
	
	9. Admissibility of offers

The required administrative documents must imperatively be presented as originals, or photocopies certified as authentic by the competent services, in accordance with the Special Regulations of Invitations to Tender, within the last three months, otherwise they shall be rejected. They should be less than three (03) months old by the date of submission of bids, or should have been issued after the date of signature of this tender notice.
Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender File will be declared non-responsive. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate financial institution approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the documents in the Tender Dossier will result in the rejection of the tender.
Time limit for the submission of bids is 12 pm at the Mail Office of the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe.






	10. Ouverture des Offres :

L’ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le 21/10/2024 à 13 heures à la Direction Déléguée de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’ATPAL, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de leurs offres.

	
	10. Opening of bids
Tenders will be opened at once on the .............................. at 1 p.m. at the office of the Director Delegate for the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe, by ATPAL's “Internal Tender Board”, in the presence of tenderers or their duly authorized representatives with full knowledge of their bids.

	11. Délai d’exécution :

Le délai prévu par le Maitre d’ouvrage pour l’exécution des prestations est de Six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations. 
	
	11. Delivery deadline

The maximum delivery deadline provided for by the Project Owner for delivery of the supplies constituting the subject of this tender shall be Six (06) months from the date of notification.


	12. Durée de validité des offres	
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
	
	12. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days as from the deadline set for the submission of tenders.


	13. Critères d’évaluation
13.1 Critères éliminatoires
· Absence de la caution de soumission ;
· Absence d’une pièce du dossier administratif, technique et financier et non-conformité d’une pièce après le délai 48 h;
· Fausses déclarations, pièces falsifiées ou non authentiques ;
· Absence d’un contrat de partenariat avec les fabricants des équipements essentiels ci-après, en cours de validité : serveurs, stockage, réseau, firewall ;
· Absence d’un contrat de partenariat avec l’éditeur de la solution antivirus retenue, KASPERSKY, en cours de validité ;
· Absence d’un contrat de partenariat avec l’éditeur MICROSOFT en cours de validité ;
·   Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) au cours des trois dernières années ;



· Présence des informations financières dans le dossier administratif ou les offres techniques ;
· Absence de la version électronique des offres dans l’offre financière ;
· Avoir satisfait moins de huit (08) « OUI » sur les dix (10) critères essentiels.
	
	13. Evaluation criteria
· 
13.1. Eliminatory criteria
- Absence of bid bond;
- Absence of a document from the administrative, technical and financial file and non-conformity of a document after the 48-hour deadline;
- Misrepresentation, falsification or non-authentication of documents;
- Absence of a valid partnership contract with the manufacturers of the following essential equipment: servers, storage, network, firewall;
- Absence of a valid partnership agreement with the publisher of the chosen antivirus solution, KASPERSKY;
- Absence of a valid partnership contract with the publisher MICROSOFT;
- Absence of a sworn undertaking that there has been no previous performance of public contracts (poor performance, partial performance or abandonment) over the last three years;


- Presence of financial information in the administrative file or technical bids;
- Absence of the electronic version of the bids in the financial offer;
- Fewer than eight (08) “YES” answers on the ten (10) essential criteria.


	13.2. Critères essentiels :
L’évaluation des offres sera binaire (OUI ou NON) et se fera sur la base des critères suivants :
· Présentation de l’offre ;
· Références du soumissionnaire 
· Composition et qualification des intervenants ;
· Contrats de partenariat avec les fabricants/éditeurs ;
· Méthodologie. 



Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu le score technique de huit (08) « OUI » sur les dix (10) critères essentiels seront jugés techniquement qualifiés et admis à l’analyse financière.

	
	13.2. Essential criteria 
The evaluation of technical offers will focus on criteria below, it well be positively (YES) or negative (NO): 
· Presentation of the offer;
· References of the company
· Composition and qualification of technical team;
· Partnership contracts with manufacturers / publishers;
· Methodology.

Only bidders who have acquired the technical score of eight (08) “YES” out of ten (10) or more on all the essential criteria will be judged technically qualified and admitted to financial analysis.

	14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire techniquement et administrativement qualifié qui aura produit l’offre financière la moins disante.


	
	14. Award

The market will be attributed to the tenderer technically and administratively qualified who must have produced the lowest financial offer.


	15. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction Déléguée de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, située à Down Beach Limbé, face à l’agence SGC.














	
	15. Complementary information

Further information can be obtained during working hours from the office of the Director Delegate for the Transitional Administration of the Port Authority of Limbe,  located at Down Beach Limbe, opposite the SGC branch.

	16. Lutte contre la corruption

Pour tout acte de corruption, bien vouloir saisir la cellule anti-corruption mise en place suivant la décision N° 1357-17/DG/PAD du 12 Juillet 2021.
Contacts :
· TEL : (+237) 233.42.01.33
· FAX : (+237) 233.42.67.97 

	
	16. Fight against corruption

To report any corrupt practices, please call or send a message to the anti-corruption cell set up by the decision N° ° 1357-17/DG/PAD of 12 July 2021 at the following numbers: TEL : (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97



Limbé, le ____________________

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
  					                       	                       The General Manager
Copies :
· ARMP 
· S/CIPM 
· Chrono
· Archives
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1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Dans le but de doter l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé d’un système d’information fiable, robuste et résilient, le Directeur Général du Port Autonome de Douala lance un appel d’offres pour la fourniture et le déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.
L’objet du présent appel d’offres est la fourniture et la mise en service d’une infrastructure informatique et téléphonique (baies, serveurs, accessoires, équipements réseaux…), des licences de logiciels MICROSOFT pour le parc informatique, des licences antivirus Kaspersky.

2 : ADMISSION A SOUMISSIONNER
La participation à cet appel d’offres est réservée aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans la fourniture de matériel et de prestations informatiques.

 3 : RESPECT DES CONDITIONS D’APPEL D’OFFRES
Les offres doivent être remises aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise en dehors des délais sera déclarée irrecevable.

 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres est constitué des pièces suivantes :
	1- l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
	2- le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
	3- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
	4- les Spécifications Techniques (ST) ;
	5- le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU);
	6- le Cadre du Devis quantitatif et estimatif (CDQE);
	7- le Modèle de Marché ;
	8- le Modèle des Pièces ;
9- la Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

 5 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Les additifs au dossier d’appel d’offres pourront être faits par le Maitre d’Ouvrage en vue d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents. Ces additifs seront transmis à tous les soumissionnaires en possession du dossier d’appel d’offres avant la remise des offres, et feront partie des documents d’appel d’offres.


6 : DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS
Les soumissionnaires ayant acquis le dossier d’appel d’offres peuvent demander les éclaircissements sur certains points du DAO.  
Toutes demandes d’éclaircissement ou de report de la date de remise des offres par les soumissionnaires doivent être transmises au Maitre d’Ouvrage Délégué dans un délai de quatorze (14) jours avant la date de dépôt des offres.

7 : ETABLISSEMENT ET MONTANT DE L’OFFRE

7.1 Les offres devront être obligatoirement complètes pour toutes les fournitures contenues dans le cahier des charges, et présentées par article.
7.2 	Les erreurs éventuelles seront redressées par la Sous-commission d’analyse des offres et le montant de l’offre révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse faire état de quelque erreur que ce soit ou élever une réclamation.
7.3	Les offres de prix y afférentes seront augmentées des droits et taxes conformément à la réglementation en vigueur.

 8 : PRESENTATION DES OFFRES
8.1	Constitution des offres
[bookmark: _Hlk176349850]8.1.1	Les offres seront constituées par les documents indiqués au paragraphe 7.3 ; les documents prévus en 7.3.1 en sept (07) exemplaires, dont l’original et six (06) copies, seront mis dans une enveloppe fermée, scellée et ne portant que la mention « enveloppe A ». Pièces Administratives de l’Appel d’Offres n°……………/AONO/CIPM/ATPAL/2024 du _____________________ relatif à la fourniture et au déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.
Les documents prévus en 7.3.2 en sept (07) exemplaires, dont l’original et six (06) copies, seront mis dans une enveloppe fermée et scellée portant la mention « enveloppe B ». Offre Technique de l’Appel d’Offres n°……………/AONO/CIPM/ATPAL/2024 du _____________________ relatif à la fourniture et au déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.
Les documents prévus en 7.3.3 en sept (07) exemplaires, dont l’original et six (06) copies, seront placés dans une enveloppe fermée et scellée portant la mention « Enveloppe C : Offre Financière de l’Appel d’Offres n°……………/AONO/CIPM/ATPAL/2024 du _____________________ relatif à la fourniture et au déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.
8.1.2	Les offres pour être valables devront être complètes, conformes, clairement rédigées, datées, paraphées, signées, en particulier la soumission, et le devis quantitatif et estimatif.
8.1.3	Les offres seront rédigées en Français ou en Anglais.



8.2	Signature des offres 
8.2.1	Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.
8.2.2	Dans le cas où l’offre est faite par un groupement d’entreprises, chaque société du groupement ou son mandataire sera tenu de signer et parapher les documents de l’offre, de façon qu’il en résulte une offre conjointe et solidaire.

8.3	Documents de l’offre
8.3.1	Enveloppe « A » (Pièces Administratives)
L’enveloppe « A » contiendra les documents suivants numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après :

	N° D’ORDRE
	CONTENU DU DOCUMENT
	AUTHENTIFICATION

	A.1
	Une déclaration d’intention de soumissionner.
	Timbrée, Datée, signée et tampon du soumissionnaire.

	A.2
	Procurations éventuellement nécessaires
	Authentification

	A.3
	Une attestation de non faillite en cours de validité établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre de Commerce d’Industrie des Mines du lieu de résidence du soumissionnaire (original)
	

	A.4
	Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire par une banque agréée par le MINFI
	

	A.5*
	Attestation de non redevance
	

	A.6*
	Une attestation de la CNPS (original) en cours de validité certifiant le versement à la caisse des sommes dont il est redevable
	

	A.7
	Caution de soumission d’un montant de 3 935 250 (trois million neuf cent trente-cinq mille deux cent cinquante) Francs CFA (original)
	

	A.8*
	Attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’ARMP (original)
	

	A.9
	Reçu d’achat du dossier d’un montant de 120 000 F CFA (original)
	

	A.10
	L’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) au cours des trois dernières années 
	



*  Datant de moins de trois (03) mois.

8.3.2	Enveloppe « B » offres techniques
L’enveloppe « B » contiendra les documents placés dans cet ordre :
	N° DOCUMENT
	CONTENU DU DOCUMENT
	AUTHENTIFICATION

	B.1
	Références du soumissionnaires  
	Joindre copies 1ère et dernière pages des contrats et PV de réception

	B.2
	Composition et qualification des membres de l’équipe d’intervention
	Joindre copie certifiée conforme des diplômes d’enseignement supérieur, copie des certifications requises intuitu personae et Curriculum Vitae signé daté de chaque membre avec photo.

	B.3
	Les différents contrats de partenariat exigés
	Signé et daté de l’éditeur et/ou du fabricant en cours de validité.

	B.4
	Méthodologie, Planning prévisionnel des activités et délais d’exécution (programme de travail)
	Date, paraphe sur chaque page, puis tampon.
Signature du soumissionnaire à la fin du document.



8.3.3	Enveloppe « C » Offre financière
L’enveloppe « C » contiendra les documents placés dans cet ordre :
	N° DOCUMENT
	CONTENU DU DOCUMENT
	AUTHENTIFICATION

	C1
	Lettre soumission de la proposition financière
	Datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.

	C2
	Bordereau des prix unitaires
	Paraphe sur chaque page, date, signature et tampon du soumissionnaire à la fin du document

	C3
	Devis quantitatif et estimatif
	Paraphe sur chaque page, date, signature et tampon du soumissionnaire à la fin du document

	C4
	Fichier numérique des offres (BPU et DQE en Excel)
Contenu dans un CD ou clé USB
	













ARTICLE 9 : REMISE DE L’OFFRE
Chacune des enveloppes « A », « B » et « C » sera fermée et scellée. Les trois (03) enveloppes seront placées dans un pli fermé et scellé portant le libellé ci-dessous. Ce pli devra être remis contre reçu avant les dates, heure limites de remise des plis et au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres.
Appel d’Offres National Ouvert n°……………/AONO/CIPM/ATPAL/2024 du _____________________ relatif à la fourniture et au déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.
<< A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement >>


ARTICLE 10 : EVALUATION DES OFFRES
10.1Critères d’évaluation :
10.1.1	Critères éliminatoires :
· Absence de la caution de soumission ;
· Absence d’une pièce du dossier administratif, technique et financier et non-conformité d’une pièce après le délai 48 h;
· Fausses déclarations, pièces falsifiées ou non authentiques ;
· Absence d’un contrat de partenariat avec les fabricants des équipements essentiels ci-après, en cours de validité : serveurs, stockage, réseau, firewall ;
· Absence d’un contrat de partenariat avec l’éditeur de la solution antivirus retenue, KASPERSKY en cours de validité ;
· Absence d’un contrat de partenariat avec l’éditeur MICROSOFT en cours de validité ;
·   Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) au cours des trois dernières années ;
· Présence des informations financières dans le dossier administratif ou les offres techniques ;
· Absence de la version électronique des offres dans l’offre financière ;
· Avoir satisfait moins de huit (08) « OUI » sur les dix (10) critères essentiels.

10.1.2	Critères essentiels :
L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères énoncés ci-dessous, elle se fera de manière binaire (OUI) ou (NON) :
· Présentation de l’offre ;
· Références du soumissionnaire 
· Composition et qualification des intervenants ;
· Contrats de partenariat avec les fabricants/éditeurs ;
· Méthodologie. 







10.1.3	Tableau d’évaluation :
	N°
	POINTS

	1. 
	REFERENCES DE L’ENTREPRISE (03 points)

L’offre technique du soumissionnaire contient au moins trois (03) références complètes dans la mise en place de solution de sécurité et d’infrastructure de stockage, d’un montant au moins égal à 50 millions de FCFA pour chacun d’entre eux, sur les 10 dernières années.

· Présence d’une première référence (01 point)
· Présence d’une deuxième référence (01 point)
· Présence d’une troisième référence ou plus (01 point)

N.B : Le soumissionnaire joindra à l’appui de ces références les copies des Marchés ou Commandes (1ere ,2ème et dernière pages) et des PV de réception ou tout autre document tenant lieu.
N.B.2 : Chacun des critères ci-dessus est indépendant.


	2. 
	ORGANISATION / METHODOLOGIE (01 point)

· Compréhension de la mission 
· Approche méthodologique
· Programme de formation

Pour valider ce critère, le soumissionnaire doit valider les 3 sous-critères


	3. 
	MOYENS HUMAINS DISPONIBLES (04 points)

Un Chef de mission (01 point)
· Ayant au minimum un bac+5 dans le domaine des systèmes d’information ou équivalent ; 
·  Avec 5 ans dans le domaine du management des projets et dans la mise en place des infrastructures informatiques.
Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider tous les sous-critères 

Ingénieur Infrastructure Datacenter (01 point)
· Ayant au minimum un bac+3 dans un domaine scientifique ou équivalent ; 
·  Avec Trois (03) à cinq (05) ans d’expérience dans l’intégration des infrastructures Datacenter.
Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider tous les sous-critères 

Ingénieur Système & Stockage (01 point)
· Ayant au minimum un bac+3 dans un domaine technique ou équivalent ; 
·  Avec Deux (02) à Trois (03) ans d’expériences dans la mise en service des solutions de réplication entre les sites et stockage des données informatiques.
Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider tous les sous-critères 

Ingénieur Sécurité (01 point)
· Ayant au minimum un bac+3 dans un domaine scientifique ou équivalent ; 
·  Avec Deux (02) à Trois (03) ans d’expérience dans le domaine de la sécurité.
Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider tous les sous-critères 



	4. 
	CONTRATS DE PARTENARIAT (01 point)

L’offre technique du soumissionnaire contient les copies du contrat et/ou attestation de partenariat signés des fabricants et/ou éditeurs des équipements et des logiciels ci-après :

· Fabricant des serveurs proposés
· Fabricant du système de stockage proposé
· Fabricant des équipements proposés pour le réseau informatique
· Fabricant du firewall proposé
· Microsoft
· Kaspersky

Pour valider ce critère, le soumissionnaire doit valider les 6 sous-critères


	5. 
	METHODLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES PRESTATIONS (01 point)

1. Le soumissionnaire doit fournir une méthodologie détaillée des travaux conformément aux prescriptions du CCTP tout en précisant les méthodes d’exécutions. 

2. Le soumissionnaire devra avoir pris connaissance des conditions et du lieu d’exécution des prestations. Il fournira l’attestation de visite de site signé par le Chef de Service Informatique de l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé ; 

3. Le soumissionnaire fournira le planning détaillé avec jalons d’arrêt et indiquera son délai d’exécution des prestations qui devra être inférieur ou égal au délai prescrit dans le DAO. 

· Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider tous les sous-critères
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TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : Objet 

Le présent marché a pour objet la fourniture et le déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.

ARTICLE 2 :	Consistance des prestations

Le détail des prestations, objet du marché, est précisé dans le Cahier des Spécifications Techniques (Titre II).

ARTICLE 3 :	Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après l’Appel d’Offres National Ouvert n° …………/AONO/CIPM/ATPAL/2024 du ………………...


Article 4 : Définitions, attributions et nantissement
4.1	attributions
Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que : 
· Les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Directeur Général du PAD ;
· Les attributions de Maitre d’ouvrage Délégué sont dévolues au Directeur Délégué de l’ATPAL ;
· Les attributions de Chef de Service sont exercées par le Chef de Département Technique de l’ATPAL ;
· Les attributions d’Ingénieur sont exercées par le Chef du Service Informatique de l’ATPAL ;
· Le cocontractant est la société ……………………….

4.2	Nantissement
· L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maitre d’Ouvrage ;	
· Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Chef de Service du marché ;
· Le responsable chargé du paiement est le Chef de Département Administratif et Financier de l’ATPAL ;
· Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef de service du marché.

Article 5 :	Langue, lois et règlementations applicables

La langue applicable du présent marché est le Français ou l’Anglais.
Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découlerait directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.


ARTICLE 6 :	Pièces constitutives du présent marché

Le Cocontractant reste soumis aux pièces contractuelles suivantes énumérées selon leur ordre de priorité décroissante :
1. La Soumission du Cocontractant ;
1. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
1. Le Cahier des Spécifications Techniques ;
1. Le bordereau des prix unitaires ;
1. Le détail quantitatif et estimatif ;
1. Le Cahier des Clauses Administratives Générales.



ARTICLE 7 :	Textes généraux applicables
Le Cocontractant reste soumis aux textes généraux suivants :
1. La Loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;
2. La Loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 et sa circulaire n° 00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant instructions relatives à l’exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2023 ;
3. Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08 Mars 2012 ;
4. Le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;
5. Le Décret n° 2019/034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;
6. Le Décret n° 2019/035 du 24 janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;
7. La Résolution n° 0474-16/CA/PAD du 24 aout 2016 portant nomination d’un Directeur Général au Port Autonome de Douala ;
8. La Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala ;
9. La Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des Marchés du Port Autonome de Douala ;
10. La Résolution n° 0621-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements du Port Autonome de Douala ;
11. La Résolution n° 0816-21/CA/PAD du 15 juin 2021 modifiant et complétant la Résolution n° 0662-19/CA/PAD du 16 septembre 2019 portant Organisation et Fonctionnement du Comité chargée de la Commande du Port Autonome de Douala ;
12. La Résolution n° 0875/21/CA/PAD du 29 décembre 2021 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres équipements du Port Autonome de Douala ;
13. La Résolution n° 0883/22/CA/PAD du 08 Février 2022 portant réorganisation des services du Port Autonome de Douala ;
14. La Résolution n° 0934-22/CA/PAD du 30 mai 2022 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres équipements du Port Autonome de Douala ;
15. La Résolution n° 0977/22/CA/PAD du 22 décembre 2022 portant adoption du budget de l’exercice 2023 du Port Autonome de Douala ;
16. La Délibération n° 00149/22/COCOM/CA/PAD du 03 novembre 2022.
17. Les normes en vigueur ;
18. La Charte sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Port Autonome de Douala ;
19. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 8 :	Communication
[bookmark: _Toc352732823]8.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :
a. Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : la société ………………………..
Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Limbé 1er chef-lieu du département dont relève la prestation.
b. dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur le Directeur Délégué de l’ATPAL BP 456 Limbé avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, et à l’ingénieur.
8.2. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’ouvrage, avec copie au Chef de Service.

ARTICLE 9 : 	Ordres de service
Les ordres de service sont établis et notifiés ainsi qu’il suit :
9.1 L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué et notifié au Cocontractant par le chef service avec copie à l’Ingénieur.
9.2 Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais sont signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service du Marché.
9.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service et notifiés par l’Ingénieur du marché.
9.4 Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.
9.5 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus. 

CHAPITRE II: EXECUTION DES PRESTATIONS
Article 10 :	Délai d’exécution
Le délai d’exécution du marché est de Six (06) mois
Le délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations.
Article 11 :	Connaissance des lieux et conditions des prestations
Le Cocontractant est réputé avoir, pris connaissance des lieux des prestations et pris connaissance, de toutes les sujétions imposées par l'exécution des prestations et de leur contrôle, des conditions locales susceptibles d'influencer cette exécution et d'une manière générale s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre et nécessaires au contrôle et à la surveillance des prestations.
Article 12 :	Personnel du Cocontractant :
12.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche. 



12.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 33 ci-dessous ou d’application de pénalités. 
Article 13 :	Assurances
Le cocontractant devra justifier au plus tard vingt (20) jours après la notification du marché qu'il est titulaire d'une police d'assurance en responsabilité professionnelle couvrant les dommages de toutes natures causés aux tiers :
1.  par son personnel en activité de travail,
1.  par le matériel qu'il utilise,
1.  du fait des prestations.
Aucun décompte, à l'exception de l'avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l'attestation d’assurance.
Article 14 :	 Planning d’exécution
Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur du marché, en cinq (05) exemplaires, le planning d’exécution comprenant :
· Le plan assurance qualité ;
· La liste et les profils des intervenants ;
· La liste du personnel d’appui ;
· l’organisation à mettre en place ;
· la matrice des actions à effectuer ;
· le chronogramme des tâches ;
· les fiches modèles (constats, rapports, etc).

Le planning d’exécution ne constituera une pièce contractuelle qu’après approbation par l’Ingénieur.
Après approbation du planning d’exécution par l’Ingénieur, celui-ci le transmettra au Maitre d’Ouvrage avec copie au Chef de Service, dans un délai de cinq (05) jours. 

Article 15 :	Obligations du Maître d’Ouvrage et du Cocontractant
15.1	Obligations du Maître d’Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au Cocontractant les informations nécessaires à l’exécution de sa prestation, et de lui garantir, l’accès aux sites du projet. 
Le Maître d’Ouvrage assure au Cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exécution de sa prestation. 
15.2	Obligations du Cocontractant
Le cocontractant doit se conformer aux lois et règlements en vigueur au Cameroun et se comporter en toute occasion avec loyauté et impartialité conformément aux règles déontologiques de sa profession.
Il réalise les prestations selon la règlementation en vigueur et en conformité avec les dispositions du marché et les directives du Maitre d’ouvrage.
Article 16 :	 Sous-traitance
Aucune sous-traintance n’est prévue dans le cadre du présent  marché.



CHAPITRE III : CLAUSES FINANCIERES
Article 17 :	Montant du marché
Le montant du marché, tel qu’il ressort du Devis Quantitatif et Estimatif est de ……………………… (………………………….) Francs CFA Toutes Taxes Comprises dont :
· Montant HTVA 		: ……………………… FCFA ; 
· Montant de la TVA	: …………………….. FCFA.

Article 18 : 	Garanties et cautions 
18.1. 	Cautionnement définitif 
Le cautionnement définitif est fixé à deux pour (2%) du montant TTC du marché
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant. 
18.2. Cautionnement de garantie 
Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque décompte une retenue de dix pour cent (10 %) du montant de cet acompte. 
La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire représentant 10% le montant TTC du marché émanant d’un établissement bancaire de 1er ordre autorisé par le Ministre en charge des Finances d’émettre des cautions dans le cadre des marchés publics. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès la réception définitive des travaux.
18.3. Cautionnement d’avance de démarrage
L’avance de démarrage est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministère en charge des Finances.
Article 19:	Lieu et mode de paiement
Les sommes dues au cocontractant sont payées sur la base des décomptes établis au vu des pièces justificatives règlementaires exigées au crédit du compte n° ……………………………… ouvert à la banque ………………………., Agence de …………………………...
Un décompte sera établi à la demande du cocontractant après livraison du marché. 
Article 20 :	Variation des prix
Les prix sont fermes et non révisables.
Article 21 :	Avance de démarrage
21.1	Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accorder ou non une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché.
21.2	L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de trente pour-cent (30%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.
21.3	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’œuvre donnera la main - levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 22 : 	Intérêts moratoires 
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 168 et 169 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala. 
Article 23 :	Pénalités 
En cas de retard constaté dans l’exécution du marché par le fait du cocontractant, celui-ci est passible, après mise en demeure préalable, de pénalités prévues par l’article 170 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
- un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà de du délai contractuel fixé par le marché ;
- un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
23.2. Sous peine de retard, le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants.
23.3. Il appartient au cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des prestations, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le maître d’ouvrage qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 24: 	Décomptes 
Après l’exécution de la livraison partielle de la commande par an, dans un délai maximum de Trente (30) jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte unique des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché au cours d’une année. 
24.1.	Le Chef de service dispose d’un délai de 10 jours pour notifier le projet rectifié et accepté au cocontractant.
24.2.	Le cocontractant dispose d’un délai de 10 jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature au Chef de service.
Article 25 :	Décompte général et définitif 
A la fin du délai de garantie qui donne lieu à la réception définitive des prestations, le Chef de Service du marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant. Ce décompte comprend :
· Le décompte final ;
· L’acompte pour solde ;
· La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au contrat sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires
Article 26 :	Régime fiscal et douanier 
Les prestations, objet de la présente lettre-commande sont soumises au régime fiscal et douanier de l’exercice en cours.

Article 27 : 	Timbres et enregistrement   
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION
Article 28 : Réception provisoire des prestations
Avant	la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une réception partielle des prestations effectivement exécutées au cours d’une année, sanctionnée par un bordereau de livraison et ou un procès-verbal de réception partielle.
La réception provisoire des prestations sera prononcée sur demande écrite du cocontractant par la Commission de réception provisoire composée comme suit :
· Président : le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;
· Membres :   
· Le Chef de Service du marché ;
· Le Chef Département Administratif et Financier de l’ATPAL ;
· Le Chef de Service Administratif et Ressources Humaines de l’ATPAL ;
· Le Cocontractant ;
· Rapporteur : l’Ingénieur du marché.

Le Président peut inviter toute autre personne disposant des connaissances requises du projet.
Le Cocontractant est convoqué par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception. 
Le procès-verbal de réception provisoire est signé séance tenante par tous les membres de la Commission.
Article 29 : Délai de garantie 
Le délai de garantie pour tous les articles indiqués dans les Spécifications Techniques est de Six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.
Pendant la période de garantie, le cocontractant est tenu de fournir une assistance gratuite et d’exécuter à ses frais et en temps utile, toutes les prestations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements relevés au cours de cette période. 
Article 30 : Réception définitive
Sur la demande écrite du cocontractant, la réception définitive sera prononcée à la fin de la période de garantie par une commission de réception définitive de composition identique à la Commission de réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 : 	Cas de force majeure 
La force majeure s’entend par tout évènement imprévisible et insurmontable qui empêcherait au Cocontractant de remplir tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Le Cocontractant informera le Maître d’Ouvrage par écrit dans un délai de huit (08) jours de tout cas de force majeure. Dès qu’une telle information sera confirmée par le Maître d’Ouvrage, le Cocontractant pourra se voir dégagé de toutes responsabilités pour manquement au respect de ses engagements par l’autorité contractante. 
Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le cocontractant. 
Article 32 :	Résiliation
Le marché peut être résilié par le Maitre d’Ouvrage comme prévu à la section III Titre V du Régime Général Interne des Marchés du PAD. 
Article 33 :	Différends et litiges 
Les différends et litiges se résolvent à l’amiable.
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente. 
Article 34: 	Edition et diffusion 
Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maitre d’Ouvrage et fournis au Cocontractant. 
Article 35 et dernier : Entrée en vigueur 
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.
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Pièce n° 4 : Spécifications Techniques






I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Suite à la réforme portuaire de 1999 voulue par le Chef de l’Etat du Cameroun et mise en place par le Gouvernement de la République, il a été créé 03 unités opérationnelles distinctes, chacune en charge de la gestion de la plateforme portuaire à elle confiée, à savoir :
· Le Port Autonome de Douala (PAD) ;
· Le Port Autonome de Kribi (PAK) ;
· Le Port Autonome de Limbé (PAL).

Jusqu’à cette date, l’ensemble des activités portuaires étaient à la charge de l’Office National des Ports du Cameroun (ONPC). C’est cette entreprise relevant du portefeuille de l’Etat qui assurait la gestion et la promotion de toutes les places portuaires du Cameroun.
Il faut dire que l’essentiel de l’activité portuaire se déroulait sur la place portuaire de Douala. Mais avec l’avènement des Ports Autonomes, et en attendant la mise en place des organes de gestion de Kribi et de Limbé, la gestion de ces 02 places portuaires a été confiée au PAD, qui a entièrement hérité de la structure de l’ex-ONPC.
En 2016, le Chef de l’Etat signe d’importants textes portant réorganisation et approbation des nouveaux statuts du Port Autonome de Kribi et nomme dans la foulée les premiers responsables de cette nouvelle entreprise autonome. Cet acte rend de fait le PAK totalement indépendant de Douala, qui garde néanmoins Limbé sous son management.
Quelques années plus tard, le Chef de l’Etat signe le 05 mai 2020 d’autres textes portant réorganisation et approbation cette fois les statuts du Port Autonome de Limbé, conférant ainsi l’autonomie de gestion à cette unité portuaire.
Dans l’attente des nominations des premiers responsables de cette structure, et pour faciliter le chemin vers l’autonomisation de cette entité portuaire, le Ministre des Transports a instruit le Top Management du PAD de mettre en place des organes de gestion transitoires et commencer à autonomiser le fonctionnement de cette structure qui apparaissait encore dans l’organigramme du PAD sous l’appellation de « Subdivision Portuaire de Limbé ». 
C’est ainsi que le 18 février 2022, le Conseil d’Administration du PAD, réuni en session extraordinaire, crée l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, dirigée par une Direction Déléguée. Le Directeur Général du PAD restant le principal responsable de cette structure. Dans la foulée, le premier Directeur Délégué est nommé par le Conseil d’Administration du PAD, en la personne de Monsieur NDIVE MOLUNGU Thomas.
Cette nomination est suivie de son installation le 21 février 2022 et de sa prise de fonction effective le 1er mars 2022.
Le Directeur Délégué hérite d’une structure géographiquement très étendue, qui va sur une distance de près de 70km entre Tiko et Idenau. Elle dispose de 05 sites à savoir :
· Main Office : c’est le Quartier Général de l’entreprise. Il se trouve au centre de la ville de Limbé, au lieu-dit Down Beach. Il regroupe les principaux démembrements du Port, ainsi que la Direction Déléguée ;
· Bota : Situé à quelques encablures du jardin botanique de Limbé, il regroupe principalement les services de Facturation ;
· Bota Terminal : c’est un terminal portuaire dans la ville de Limbé, à quelques pas du bâtiment Bota Shipping.  Ce terminal est essentiellement spécialisé dans les petits navires exerçant des activités de cabotage avec les pays voisins ;


· Idenau Terminal : c’est le terminal le plus à l’ouest du pays. Il voit passer essentiellement un trafic de cabotage avec le Nigéria et la Guinée Equatoriale. Il se trouve à 42km de la ville de Limbé ;
· Tiko Terminal : situé à 28 km de la ville de Limbé, ce terminal concentre essentiellement des activités de cabotage avec les pays voisins. 

II. OBJECTIF 

En souhaitant se doter d’une infrastructure serveurs de dernière génération, le Port Autonome de Limbé entend poursuivre les objectifs ci-après :
1. Disposer d’un cœur de réseau moderne, fiable et sécurisé ;
2. Disposer d’une architecture serveurs en datacenter qui permette la création à la demande de machines virtuelles de déploiement d’applications logicielles ;
3. Bénéficier des dernières technologies en matière de virtualisation ;
4. Déployer un système de stockage centralisé (SAN) pour l’ensemble du parc de serveurs, évolutif et scalable ;
5. Mettre en œuvre une solution de sauvegarde automatisée au maximum pour les serveurs et les bases de données de l’entreprise ;
6. Déployer des solutions de supervision et d’administration de toute l’infrastructure ainsi que des utilisateurs (Active Directory, Fortigate, DHCP, DNS…) ;
7. Compter dans son équipe IT des agents formés sur l’administration et le pilotage de toute cette infrastructure qui sera déployée ;
8. Disposer d’une documentation riche, abondante et détaillée sur les spécificités matérielles et logicielles acquises et déployées. Le PAL souhaite disposer à la fois de la documentation des constructeurs/éditeurs, ainsi que de la documentation de l’intégrateur sur les options de déploiement opérées. L’objectif étant de permettre une rapide appropriation de ces outils par les équipes techniques du PAL.

III. ETAT DES LIEUX DU SYSTÈME ACTUEL

Le parc informatique du Port Autonome de Limbé compte à peu près une soixantaine de postes de travail, de configuration assez récente, déployés dans l’ensemble de ses bureaux, sur ses quatre (04) sites (la Direction Générale et 03 sites satellites).
· Le cœur de réseau se situe à la Direction Générale à Main Office, quartier Down Beach à Limbé. On y trouve le cœur du réseau avec une baie existante 42U, 1 switch 48 ports, 1 routeur Mikrotic ainsi qu’un Modem VSAT pour la connexion Internet et un modem MTN pour la liaison VPN avec les autres sites ;

· Le site de Tiko qui se trouve au Port de Tiko, avec un routeur Mikrotik, un switch 24 ports, un modem VSAT et un modem MTN ;

· Le site d’Idenau qui se trouve au Port d’Idenau, avec un routeur Mikrotik, un switch 24 ports, un modem VSAT et un modem MTN ;

· Le site de Bota qui se trouve à Limbé et composé de deux sous-sites, interconnectés entre eux par un lien en fibre optique, avec routeur Mikrotik, switch 24 et 48 ports, modem VSAT et MTN.


L’entreprise utilise l’application Microsoft Dynamics 365, dans l’ensemble de ces sites. L’application est hébergée dans les serveurs à la DG. Les sauvegardes se font manuellement sur des disques durs externes. 
Une salle serveur est réservée dans le bâtiment principal de la DG. La salle est climatisée et sécurisée. Une baie 42U y est déjà présente et contient les équipements réseau, les serveurs et les modems des FAI.

IV. SPECIFICATIONS DES PRESTATIONS 

4.1 Serveurs de production
	Serveurs de 2U, avec un processeur Intel® Xeon® Gold 5416S 16 cœurs, 128 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 480 Go, 2 ports 10 Gbps BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA

	Doit prendre en charge 32 modules DIMM DDR4/5 avec une capacité de mémoire allant jusqu'à 8 To (16 modules DIMM par processeur)

	Intègre deux GE et deux 10GE LAN sur les ports de la carte mère (LOM) et 8 slots d'extension PCIe.

	Peut prendre en charge jusqu'à 4 disques durs 

	· 4 ventilateurs standard

	Doit prendre en charge les systèmes d'exploitation tels que :
Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server,
VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle,
Ubuntu, Debian, etc

	Doit intégrer des fonctionnalités de sécurité telles que : mot de
passe de mise sous tension, mot de passe administrateur, TPM
2.0, panneau de sécurité, démarrage sécurisé et détection
d'ouverture de couverture.

	Doit intégrer des LED de diagnostic de panne sur le panneau
avant pour afficher les codes d'erreur en temps réel, permettant
au personnel de maintenance de localiser rapidement un défaut.



*Ou tout autres caractéristiques équivalentes et compatibles.
4.2 Serveur de backup
	Serveurs de 2U, avec un un processeur Intel® Xeon® Silver 4208 16 cœurs, 32 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 300 Go, 1 Gb 4 ports  BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA

	Doit prendre en charge 32 modules DIMM DDR4/5 avec une capacité de mémoire allant jusqu'à 8 To (16 modules DIMM par processeur)

	Peut prendre en charge jusqu'à 4 disques durs 

	· 4 ventilateurs standard

	Doit prendre en charge les systèmes d'exploitation tels que :
Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server,
VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle,
Ubuntu, Debian, etc

	Doit intégrer des fonctionnalités de sécurité telles que : mot de
passe de mise sous tension, mot de passe administrateur, TPM
2.0, panneau de sécurité, démarrage sécurisé et détection
d'ouverture de couverture.

	Doit intégrer des LED de diagnostic de panne sur le panneau
avant pour afficher les codes d'erreur en temps réel, permettant
au personnel de maintenance de localiser rapidement un défaut.



*Ou tout autres caractéristiques équivalentes et compatibles.

4.3 Baie de Stockage
	La baie de stockage doit être configurée avec une unité de disque SAS 2,4 To 10K RPM en RAID 5, capacité 25TB

	 contrôleurs de stockage 16Gb FC, 4 ports par contrôleur

	Les contrôleurs doivent être interconnectés entre eux et l'architecture multi-contrôleurs doit prendre en charge un minimum de 4 contrôleurs.

	Prise en charge des protocoles suivants : Fibre Channel, iSCSI, NFS, CIFS, HTTP et FTP

	Interface hôte 8 ports 16Gb FC, 4 ports par contrôleur

	Types de port Back-end: 100 Gbit/s RDMA/SAS 3.0

	Peut prendre en charge les types de disque dur suivants : SAS


	Peut prendre en charge les niveaux RAID suivants : RAID 5, RAID 6.

	Garantie de trois (03) ans



*Ou tout autres caractéristiques équivalentes et compatibles.

4.4 Librairie de Bande
	Librairie 1 ou 2U, LTO-9, LTO8 ; Capacité 30 TB with HPE MSL 1/8 autoloader

	Nombre de slots : 8

	Un (01) an de garantie


Ou tous autres caractéristiques équivalentes et compatibles.
4.5 Pare-feu de nouvelle génération pour Datacenter
	Facteur de forme
	Montage en rack

	Interface fixe
	GE RJ45 Ports	16
GE RJ45 Management/HA	1 / 1
GE SFP Slots	8
10GE SFP+ FortiLink Slots (default)  2
10GE SFP+ Slots	2
USB Port	1
Console Port	1

	Pare-feu virtuels 
	Doit prendre en charge 10 VF

	IPS Throughput
	5 Gbps

	NGFW Throughput
	3.5 Gbps

	Threat Protection Throughput
	3 Gbps

	Exigences de
performance
	· Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 27 Gbps
· Débit du pare-feu (UDP 512 octets): 27 Gbps
· Débit du pare-feu (UDP 64 octets): 11 Gbps
· Rendement du firewall: 16.5 Mpps 
· Débit VPN (IPSec 512 bits): 13 Gbps 
· Débit VPN (SSL): 2 Gbps 
· CAPWAP throughput: 20 Gbps 


	Contrôle et gestion
des politiques
	Permet aux utilisateurs de configurer des stratégies de sécurité en fonction du temps, de l'utilisateur/du groupe
d'utilisateurs/du groupe de sécurité, du protocole de couche application, de l'emplacement géographique,
de l'adresse IP, du port, du groupe de noms de domaine, de la catégorie d'URL, du type d'accès, du type de terminal, du groupe de périphériques et de la sécurité du contenu.


	Routage
	Prend en charge les routes statiques et le routage basé sur des règles Le routage basé sur des règles prend en charge les conditions de correspondance suivantes : adresse IP
source, adresse IP de destination, type de service, type d'application, utilisateur/groupe d'utilisateurs/groupe de sécurité, interface entrante et priorité 

	Sélection intelligente de la 
liaison montante
	Prend en charge le PBR spécifique au service et la sélection intelligente de liaison montante basée sur plusieurs algorithmes d'équilibrage de charge. (par exemple, en fonction du rapport de bande passante et de l'état de santé de la liaison) dans des scénarios multi-scénarios.

	VPN
	Prend en charge la sélection de liaison montante intelligente IPSec pour sélectionner le meilleur lien en
fonction de la détection de la qualité du lien.

	Protection intégrée
	Intègre pare-feu, VPN, prévention des intrusions, antivirus, gestion de la bande passante, Anti-DDoS, filtrage d’URL ; fournit une vue de configuration globale ; gère les stratégies dans une manière unifiée

	Identification et contrôle des
applications
	Identifie la plus part des applications et prend en charge la granularité du contrôle d'accès vers le bas aux fonctions applicatives ; combine l'identification de l'application avec la détection d'intrusion, antivirus et filtrage des données, améliorant les performances et la précision de détection.

	Années de service de protection contre les menaces (incluez IPS, URL, AV)
	1 an

	Fournir tous les types et la quantité nécessaires de
connecteurs, de câblage, de
documentation, de manuels d'utilisation et d'administrateur et d'autres accessoires nécessaires à la mise en œuvre
	Oui

	
Ou tout autres caractéristiques équivalentes et compatibles.



4.6 Pare-feu de nouvelle génération pour site dense (60 personnes environ)
	Facteur de forme
	Montage en rack

	Interface fixe
	GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	2 / 1
GE RJ45 Ports	5
GE RJ45 Fortilink 2
USB Port	1
Console Port	1

	Pare-feu virtuels 
	Doit prendre en charge 10 VF

	IPS Throughput
	1 Gbps

	NGFW Throughput
	800 Mbps

	Threat Protection Throughput
	600 Mbps

	Exigences de
performance
	· Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 5 Gbps
· Débit du pare-feu (UDP 512 octets): 5 Gbps
· Débit du pare-feu (UDP 64 octets): 5 Mbps
· Débit VPN (IPSec 512 bits): 	4.4 Gbps
· Débit VPN (SSL): 	490 Mbps
· CAPWAP throughput: 3.5 Gbps


	Contrôle et gestion
des politiques
	Permet aux utilisateurs de configurer des stratégies de sécurité en fonction du temps, de l'utilisateur/du groupe
d'utilisateurs/du groupe de sécurité, du protocole de couche application, de l'emplacement géographique,
de l'adresse IP, du port, du groupe de noms de domaine, de la catégorie d'URL, du type d'accès, du type de terminal, du groupe de périphériques et de la sécurité du contenu.


	Routage
	Prend en charge les routes statiques et le routage basé sur des règles Le routage basé sur des règles prend en charge les conditions de correspondance suivantes : adresse IP
source, adresse IP de destination, type de service, type d'application, utilisateur/groupe d'utilisateurs/groupe de sécurité, interface entrante et priorité 

	Sélection intelligente de la 
liaison montante
	Prend en charge le PBR spécifique au service et la sélection intelligente de liaison montante basée sur plusieurs algorithmes d'équilibrage de charge. (par exemple, en fonction du rapport de bande passante et de l'état de santé de la liaison) dans des scénarios multi-scénarios.

	VPN
	Prend en charge la sélection de liaison montante intelligente IPSec pour sélectionner le meilleur lien en
fonction de la détection de la qualité du lien.

	Protection intégrée
	Intègre pare-feu, VPN, prévention des intrusions, antivirus, gestion de la bande passante, Anti-DDoS, filtrage d’URL ; fournit une vue de configuration globale ; gère les stratégies dans une manière unifiée

	Identification et contrôle des
applications
	Identifie la plus part des applications et prend en charge la granularité du contrôle d'accès vers le bas aux fonctions applicatives ; combine l'identification de l'application avec la détection d'intrusion, antivirus et filtrage des données, améliorant les performances et la précision de détection.

	Années de service de protection contre les menaces (incluez IPS, URL, AV)
	1 an

	Fournir tous les types et la quantité nécessaires de
connecteurs, de câblage, de
documentation, de manuels d'utilisation et d'administrateur et d'autres accessoires nécessaires à la mise en œuvre
	Oui

	
Ou tout autres caractéristiques équivalentes et compatibles.



4.7 Pare-feu de nouvelle génération pour site moyennement dense (30 personnes environ)
	Facteur de forme
	Montage en rack

	Interface fixe
	GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	1
GE RJ45 Ports	3
GE RJ45 Fortilink 1
USB Port	1
Console Port	1

	Pare-feu virtuels 
	Doit prendre en charge 10 VF

	IPS Throughput
	1,4 Gbps

	NGFW Throughput
	1 Gbps

	Threat Protection Throughput
	700 Mbps

	Exigences de
performance
	· Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 10 Gbps
· Débit du pare-feu (UDP 512 octets): 10 Gbps
· Débit du pare-feu (UDP 64 octets): 9 Mbps
· Débit VPN (IPSec 512 bits): 6.5 Gbps
· Débit VPN (SSL): 900 Mbps
· CAPWAP throughput: 8 Gbps


	Contrôle et gestion
des politiques
	Permet aux utilisateurs de configurer des stratégies de sécurité en fonction du temps, de l'utilisateur/du groupe
d'utilisateurs/du groupe de sécurité, du protocole de couche application, de l'emplacement géographique,
de l'adresse IP, du port, du groupe de noms de domaine, de la catégorie d'URL, du type d'accès, du type de terminal, du groupe de périphériques et de la sécurité du contenu.


	Routage
	Prend en charge les routes statiques et le routage basé sur des règles Le routage basé sur des règles prend en charge les conditions de correspondance suivantes : adresse IP
source, adresse IP de destination, type de service, type d'application, utilisateur/groupe d'utilisateurs/groupe de sécurité, interface entrante et priorité 

	Sélection intelligente de la 
liaison montante
	Prend en charge le PBR spécifique au service et la sélection intelligente de liaison montante basée sur plusieurs algorithmes d'équilibrage de charge. (par exemple, en fonction du rapport de bande passante et de l'état de santé de la liaison) dans des scénarios multi-scénarios.

	VPN
	Prend en charge la sélection de liaison montante intelligente IPSec pour sélectionner le meilleur lien en
fonction de la détection de la qualité du lien.

	Protection intégrée
	Intègre pare-feu, VPN, prévention des intrusions, antivirus, gestion de la bande passante, Anti-DDoS, filtrage d’URL ; fournit une vue de configuration globale ; gère les stratégies dans une manière unifiée

	Identification et contrôle des
applications
	Identifie la plus part des applications et prend en charge la granularité du contrôle d'accès vers le bas aux fonctions applicatives ; combine l'identification de l'application avec la détection d'intrusion, antivirus et filtrage des données, améliorant les performances et la précision de détection.

	Années de service de protection contre les menaces (incluez IPS, URL, AV)
	1 an

	Fournir tous les types et la quantité nécessaires de
connecteurs, de câblage, de
documentation, de manuels d'utilisation et d'administrateur et d'autres accessoires nécessaires à la mise en œuvre
	Oui

	
Ou tout autres caractéristiques équivalentes et compatibles.



4.8 COMMUTATEUR D’ACCES 24 PORTS CŒUR DE RESEAU
	Facteur de forme 
	Montage en rack

	Capacité de
commutation 
	128 Gbps

	Performance de
transfert 
	204 Mpps

	 interface 
	24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports Note: SFP+ ports are compatlble with 1 GE SFP

	Principales caractéristiques
	Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), snooping MLD, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, contrôle d'accès basé sur les ports, client DHCP, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), prise en charge SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, client DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adressage IPv6

	Autres caractéristiques  
	Support de IPv4 et IPv6
IGMPv2, IGMPv3



4.9 COMMUTATEUR D’ACCES 48 PORTS 
	Facteur de forme 
	Montage en rack

	Capacité de
commutation 
	176 Gbps

	Performance de
transfert 
	260 Mpps

	 interface 
	48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+

	Principales caractéristiques
	Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), snooping MLD, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, contrôle d'accès basé sur les ports, client DHCP, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), prise en charge SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, client DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adressage IPv6

	Autres caractéristiques  
	Support de IPv4 et IPv6
IGMPv2, IGMPv3



4.10 COMMUTATEUR D’ACCES 24 PORTS 
	Facteur de forme 
	Montage en rack

	Capacité de
commutation 
	128 Gbps

	Performance de
transfert 
	190 Mpps

	 interface 
	24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+

	Principales caractéristiques
	Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), snooping MLD, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, contrôle d'accès basé sur les ports, client DHCP, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), prise en charge SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, client DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adressage IPv6

	Autres caractéristiques  
	Support de IPv4 et IPv6
IGMPv2, IGMPv3



4.11 PASSERELLE GSM
	
	4 canaux GSM/CDMA/WCDMA

	
	Prise en charge de différents réseaux mobiles

	
	GSM : 850/900/1800/1900 MHz 

	
	CDMA : 800 MHz ; WCDMA 

	
	850/900/1900/2100 MHz

	
	API HTTP pour l’intégration d’applications SMS

	
	SMS vers e-mail et e-mail vers SMS

	
	Règles de numérotation flexibles et règles de manipulation



4.12 ARMOIRE 42U POUR SERVEURS EQUIPEE
	Armoire pour serveurs
	600 x 1000 mm
Hauteur 42U

	Kit Console
	LCD 8500 1U Console FR Kit

	KVM Switch
	0x1x8 G3 Switch

	Accessoires KVM
	KVM USB 8-pack Adapter ;

	Onduleur
	Smart-UPS SRT 5000VA 230V

	Autres
	Câbles de connexion



4.10 LOGICIELS
	Licences Windows Server Datacenter

	Licence Windows server standard (serveur de Backup)

	Veeam Backup & Replication (pack de 10 instances)

	Kaspersky+EDR (70 postes + 10 serveurs)

	Serveurs Exchange et 120 boîtes aux lettres) + antispam

	Office Professionnel pour 70 Ordinateurs

	Windows 11 Pro pour 70 postes (Licences en volume en option)

	Prévoir des switches de spare (1 ou 2)



4.11 Intégration et Services
	Installation, configuration, test et mise en production de tous les équipements et logiciels livrés

	Formation et transfert de compétence sur l‘infra Datacenter



V. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

	N°
	DESIGNATION
	QTE

	I. MATERIELS

	I.1
	ARMOIRE 42U POUR SERVEURS EQUIPEE
	01

	I.2
	SERVEUR DE PRODUCTION
Serveurs de 2U, avec un processeur Intel® Xeon® Gold 5416S 16 cœurs, 128 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 480 Go, 2 ports 10 Gbps BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA
	02

	I.3
	SERVEUR DE BACKUP
Serveurs de 2U, avec un un processeur Intel® Xeon® Silver 4208 16 cœurs, 32 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 300 Go, 1 Gb 4 ports BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA
	01

	I.4
	BAIE DE STOCKAGE
Une unité de disque SAS 2,4 To 10K RPM en RAID 5, capacité 25TB
	01

	I.5
	LIBRAIRIE DE BANDE
Librairie 1 ou 2U, LTO-9, LTO8 ; Capacité 30 TB with autoloader
	01

	I.6
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) POUR DATACENTER.
GE RJ45 Ports	16
GE RJ45 Management/HA	1 / 1
GE SFP Slots	8
10GE SFP+ 
10GE SFP+ Slots	2
USB Port	1
Console Port	1
	01

	I.7
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) SITE DENSE
GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	2 / 1
GE RJ45 Ports	5
GE RJ45 Fortilink 2
USB Port	1
Console Port	1
	01

	I.8
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) SITE MOYEN
GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	1
GE RJ45 Ports	3
GE RJ45 Fortilink 1
USB Port	1
Console Port	1
	02

	I.9
	COMMUTATEUR D’ACCES A 24 PORTS CŒUR DE RESEAU
24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports Note : SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP

	01

	I.10
	COMMUTATEUR D’ACCES A 48 PORTS
48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+
	05

	I.11
	COMMUTATEUR D’ACCES A 24 PORTS
24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+
	02

	I.12
	PASSERELLE GSM
4 canaux GSM/CDMA/WCDMA



	01

	II. LICENCES

	II.1
	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER (SERVEURS DE PRODUCTION)
	U

	II.2
	LICENCE WINDOWS SERVER STANDARD (SERVEUR DE BACKUP)
	U

	II.3
	VEEAM BACKUP & REPLICATION (PACK DE 10 INSTANCES)
	U

	II.4
	KASPERSKY+EDR (70 POSTES + 10 SERVEURS)
	U

	II.5
	SERVEUR EXCHANGE ET 120 BOITES AUX LETTRES + ANTISPAM
	U

	II.6
	MICROSOFT OFFICE PRO POUR 70 ORDINATEURS
	U

	II.7
	MICROSOFT WINDOWS 11 PRO POUR 70 POSTES 
	U

	III. INTEGRATION ET SERVICES

	III.1
	PRESTATION DE MISE EN ŒUVRE 
	FF

	IV.2
	FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE SUR L’INFRASTRUCTURE DATACENTER 
	FF



VI. PROFIL DES PERSONNELS CLE
	N°
	Rôle 
	Qualification
	Justificatifs à fournir

	
	
	Niveau scolaire
	Expérience
	

	1
	Chef de mission
	BAC + 5 minimum dans le domaine des systèmes d’information ou équivalent
	Cinq (05) ans d’expérience dans le domaine du management des projets et dans la mise en place des infrastructures informatiques. 
	· Copie du diplôme
· CV détaillé et certifications FCSS,
CCNP ou équivalent


	3
	Un (01) ou deux (02) Ingénieurs(s) Système stockage (Serveur ; logiciel ; baies) et Infrastructure Datacenter
	BAC +5 dans un domaine technique ou équivalent
	Trois (03) à cinq (05) ans d’expérience dans la mise en service des infrastructures informatiques
	· CV détaillé 
· Certification adéquates sur la solution proposée 
· Certification VCP,
AZ800, AZ900

	
4
	Ingénieur Networking

	BAC +3 dans un domaine scientifique ou équivalent
	Trois (03) à cinq (05) ans d’expérience dans la mise en place des systèmes et protocoles de routage avancés
	· CV détaillé 
· Certification CCNA ou équivalent

	
5
	Ingénieur Sécurité

	BAC +3 dans un domaine scientifique ou équivalent
	Deux (02) à Trois(03) ans d’expérience dans la mise en service des infrastructures informatiques
	· CV détaillé 
· Certification, FCP ou équivalent



VII. DUREE DES PRESTATIONS

La durée de réalisation des prestations est de six (06) mois.
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Pièce n° 5 : Bordereaux des Prix Unitaires (BPU)










	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	Prix unitaires HTVA en lettres
	Prix unitaires HTVA en chiffres

	I. MATERIEL

	I.1
	ARMOIRE 42U POUR SERVEURS EQUIPEE
	U
	
	

	I.2
	SERVEUR DE PRODUCTION
Serveurs de 2U, avec un processeur Intel® Xeon® Gold 5416S 16 cœurs, 128 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 480 Go, 2 ports 10 Gbps BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA
	U
	
	

	I.3
	SERVEUR DE BACKUP
Serveurs de 2U, avec un un processeur Intel® Xeon® Silver 4208 16 cœurs, 32 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 300 Go, 1 Gb 4 ports BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA
	U
	
	

	I.4
	BAIE DE STOCKAGE
Une unité de disque SAS 2,4 To 10K RPM en RAID 5, capacité 25TB
	U
	
	

	I.5
	LIBRAIRIE DE BANDE
Librairie 1 ou 2U, LTO-9, LTO8 ; Capacité 30 TB with autoloader
	U
	
	

	I.6
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) POUR DATACENTER.
GE RJ45 Ports	16
GE RJ45 Management/HA	1 / 1
GE SFP Slots	8
10GE SFP+ 
10GE SFP+ Slots	2
USB Port	1
Console Port	1
	U
	
	

	I.7
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) SITE DENSE
GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	2 / 1
GE RJ45 Ports	5
GE RJ45 Fortilink 2
USB Port	1
Console Port	1
	U
	
	

	I.8
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) SITE MOYEN
GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	1
GE RJ45 Ports	3
GE RJ45 Fortilink 1
USB Port	1
Console Port	1


	U
	
	

	
I.9
	
COMMUTATEUR D’ACCES A 24 PORTS CŒUR DE RESEAU
24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports Note : SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP

	
U
	
	

	I.10
	COMMUTATEUR D’ACCES A 48 PORTS
48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+
	U
	
	

	I.11
	COMMUTATEUR D’ACCES A 24 PORTS
24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+
	U
	
	

	I.12
	PASSERELLE GSM
4 canaux GSM/CDMA/WCDMA
	U
	
	

	II. LICENCES LOGICIELS

	II.1
	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER (SERVEURS DE PRODUCTION)
	U
	
	

	II.2
	LICENCE WINDOWS SERVER STANDARD (SERVEUR DE BACKUP)
	U
	
	

	II.3
	VEEAM BACKUP & REPLICATION (PACK DE 10 INSTANCES)
	U
	
	

	II.4
	KASPERSKY+EDR (70 POSTES + 10 SERVEURS)
	U
	
	

	II.5
	SERVEUR EXCHANGE ET 120 BOITES AUX LETTRES + ANTISPAM
	U
	
	

	II.6
	MICROSOFT OFFICE PRO POUR 70 ORDINATEURS
	U
	
	

	II.7
	MICROSOFT WINDOWS 11 PRO POUR 70 POSTES 
	U
	
	

	III. INTEGRATION ET SERVICES

	III.1
	PRESTATION DE MISE EN ŒUVRE 
	FF
	
	

	IV.2
	FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE SUR L’INFRASTRUCTURE DATACENTER 
	FF
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Pièce n° 6 : cadre du devis quantitatif et estimatif (DQE)








	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	Prix unitaires HTVA en lettres
	Prix unitaires HTVA en chiffres

	I. MATERIEL

	I.1
	ARMOIRE 42U POUR SERVEURS EQUIPEE
	U
	01
	
	

	I.2
	SERVEUR DE PRODUCTION
Serveurs de 2U, avec un processeur Intel® Xeon® Gold 5416S 16 cœurs, 128 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 480 Go, 2 ports 10 Gbps BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA
	U
	02
	
	

	I.3
	SERVEUR DE BACKUP
Serveurs de 2U, avec un un processeur Intel® Xeon® Silver 4208 16 cœurs, 32 Go de mémoire RDIMM DDR5, contrôleur de stockage Broadcom MR408i-o, et un module d’alimentation Flex Slot Titanium enfichable à chaud 1 000 W, 2 disques SATA de 300 Go, 1 Gb 4 ports BASE-T, 1 x 32Gb 2p FC HBA
	U
	01
	
	

	I.4
	BAIE DE STOCKAGE
Une unité de disque SAS 2,4 To 10K RPM en RAID 5, capacité 25TB
	U
	01
	
	

	I.5
	LIBRAIRIE DE BANDE
Librairie 1 ou 2U, LTO-9, LTO8 ; Capacité 30 TB with autoloader
	U
	01
	
	

	I.6
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) POUR DATACENTER.
GE RJ45 Ports	16
GE RJ45 Management/HA	1 / 1
GE SFP Slots	8
10GE SFP+ 
10GE SFP+ Slots	2
USB Port	1
Console Port	1
	U
	01
	
	

	I.7
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) SITE DENSE
GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	2 / 1
GE RJ45 Ports	5
GE RJ45 Fortilink 2
USB Port	1
Console Port	1
	U
	01
	
	

	I.8
	PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW) SITE MOYEN
GE RJ45 WAN / DMZ Ports   	1
GE RJ45 Ports	3
GE RJ45 Fortilink 1
USB Port	1
Console Port	1
	U
	02
	
	

	I.9
	COMMUTATEUR D’ACCES A 24 PORTS CŒUR DE RESEAU
24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports Note : SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP
	U
	01
	
	

	
I.10
	
COMMUTATEUR D’ACCES A 48 PORTS
48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+
	
U
	
05
	
	

	I.11
	COMMUTATEUR D’ACCES A 24 PORTS
24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+
	U
	02
	
	

	I.12
	PASSERELLE GSM
4 canaux GSM/CDMA/WCDMA
	U
	01
	
	

	II. LICENCES LOGICIELS

	II.1
	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER (SERVEURS DE PRODUCTION)
	U
	02
	
	

	II.2
	LICENCE WINDOWS SERVER STANDARD (SERVEUR DE BACKUP)
	U
	01
	
	

	II.3
	VEEAM BACKUP & REPLICATION (PACK DE 10 INSTANCES)
	U
	01
	
	

	II.4
	KASPERSKY+EDR (70 POSTES + 10 SERVEURS)
	U
	01
	
	

	II.5
	SERVEUR EXCHANGE ET 120 BOITES AUX LETTRES + ANTISPAM
	U
	01
	
	

	II.6
	MICROSOFT OFFICE PRO POUR 70 ORDINATEURS
	U
	01
	
	

	II.7
	MICROSOFT WINDOWS 11 PRO POUR 70 POSTES 
	U
	01
	
	

	III. INTEGRATION ET SERVICES

	III.1
	PRESTATION DE MISE EN ŒUVRE 
	FF
	01
	
	

	IV.2
	FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE SUR L’INFRASTRUCTURE DATACENTER 
	FF
	01
	
	









	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland
--------------------
PORT AUTHORITY OF DOUALA
(P.A.D)
--------------------
PORT AUTHORITY OF LIMBE
TRANSITIONAL ADMINISTRATION
--------------------
	    [image: ]
	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie
--------------------
PORT AUTONOME DE DOUALA
(P.A.D)
--------------------
ADMINISTRATION TRANSITOIRE 
DU PORT AUTONOME DE LIMBE
--------------------






DOSSIER D’APPEL D’OFFRES


	
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
[bookmark: _Hlk176357412] N°……………./AONO/CIPM/ATPAL/2024 DU _____________________  RELATIF À LA FOURNITURE ET AU DEPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE, DES LICENCES MICROSOFT ET KASPERSKY POUR L’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE.-









Pièce n° 7 : Modèle de Marché
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MARCHE N°__________/M/ATPAL/CIPM/2024 DU __________________ PASSÉ APRES APPEL D’OFFRES N°…………………/AONO/CIPM/ATPAL/2024 DU ………………………. POUR LA FOURNITURE ET LE DEPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE, DES LICENCES MICROSOFT ET KASPERSKY POUR L’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE.

MAITRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA.
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : DIRECTEUR DELEGUE DE L’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE.

TITULAIRE DU MARCHÉ : ………………………………….

BP. : …………………………
N° R.C.C.M : ……………………………..
N° Contribuable : …………………………………………………..
Compte bancaire : …………………………………………. 


OBJET DU MARCHÉ : FOURNITURE ET DÉPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE, DES LICENCES MICROSOFT ET KASPERSKY POUR L’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBÉ.

LIEU D’EXÉCUTION :	 ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE.

MONTANT DU MARCHÉ :

	TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES
	…………………………….. FCFA

	TVA (19,25 %)
	……………………………. FCFA

	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
	……………………………. FCFA

	AIR (2,2%)
	…………………………… FCFA

	NET À MANDATER
	…………………………… FCFA



DÉLAI D’EXÉCUTION	: Six (06) mois.	

FINANCEMENT	: Budget AT/PAL, exercices 2024 et suivants.

TÂCHE	: ______________________, Code ________________________

SOUSCRIT, LE	

SIGNÉ, LE	

NOTIFIÉ, LE		

ENREGISTRÉ, LE	







Entre :


L’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé, représentée par le Directeur Général du Port Autonome de Douala, dénommé ci-après

 « LE MAITRE D’OUVRAGE »



D'une part,

Et 


la société
B.P:  	à  ___ Tel___  Fax :  	
N° R.C :  	A à  	
N° Contribuable :  	




[indiquer le nom du Cocontractant, son adresse complète ainsi que le nom et la qualité du signataire habilité], ci-après
dénommée, «Le Cocontractant »

D'autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Page ........ et dernière du marché N°___________________/M/CIPM/ATPAL/2024 passé après Appel d’Offres National Ouvert N°…..../AONO/CIPM/ATPAL/2024 relatif à la fourniture et au déploiement d’une infrastructure informatique et téléphonique, des licences Microsoft et Kaspersky pour l’Administration Transitoire du Port Autonome de Limbé.

MAITRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA.
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : DIRECTEUR DELEGUE DE L’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE.

TITULAIRE : société ………………………….
B.P ………………………………, Tel : ……………………….
N° R.C : …………………………………
N° Contribuable : ……………………………
N° compte bancaire : ……………………. ouvert à la banque ……………, Agence de ………….

 MONTANT EN FCFA	:
	TOTAL HT
	

	TVA (19,25%)
	

	TTC
	

	AIR 
	

	NET A MANDATER
	



DELAI DE LIVRAISON	: Six (06) mois

	Lu et approuvé par le Cocontractant

Limbé, le..................

	Signée par le Maitre d’ouvrage

Limbé, le...................

	Enregistrement
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Annexe n° 1 : Modèle de soumission de la proposition financière

Je, soussigné …............... [indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement(8)……………………....  dont  le  siège  social  est  à ……….….....  inscrite au registre du commerce de …….........…  sous le n° ………………....

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres y compris les additifs, N°……..................................  [rappeler l’objet de l’appel d’offres]


-  Me  soumets  et  m'engage  à  livrer  les  fournitures  conformément  au  dossier  d'Appel  d'Offres, moyennant  les  prix  que  j'ai  établi  moi-même  sur  la  base  des  bordereaux  de  prix  et  quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……...............…..  à

-  ……….............................................................…………………   [en  chiffres  et  en  lettres]  francs  Cfa  Hors  TVA,  et  à

……………….........  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

-  M'engage à livrer les fournitures dans un délai de …...............………  mois
-  M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  ……….............  jours  [indiquer  la  durée  de  validité,
en principe 90 jours ] à compter de la date limite de remise des offres.


Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit  au  compte  n°  ………..............……….    ouvert  au  nom  de  ………...........................................……….    auprès  de  la  banque………...........……….  Agence de ……….......


Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.


Fait à ………................……….  le ……….....................


Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………..................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9)  ………...................................……….

(8)Supprimer la mention inutile
(9)Annexer la lettre de pouvoirs








Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission


A [indiquer Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »


Attendu que le Cocontractant ……………....  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..............   pour  [rappeler  l’objet  de  l’appel  d’offres],  ci-dessous  désignée
« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,


Nous …………...........  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………................ [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :


Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

ou


Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;
- omet  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions
ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.


La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  le  Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la
fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........……….., le ……………....………..


[signature de la banque]




Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :
Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….... [nom et adresse du Cocontractant], ci-dessous désigné « le
Cocontractant », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des fournitures]


Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %]  du montant de
la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant ce cautionnement,

Nous, ……………...... [nom et adresse de banque], représentée par ……………...........  [noms des signataires],
ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant
n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement
ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent cautionnement  définitif prend effet à compter de  a  signature  et  dès  notification  du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après  le délai susvisé,  la  caution  devient  sans  objet  et  doit  nous  être automatiquement  retournée  sans  aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque

…..............., le …………….........
[signature de la banque]

.................., le ……………............

[signature de la banque]



Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………
Référence de la Caution : N° …………...........................……………………
Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]
[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu  que  …………...................……[nom  et  adresse  du  Cocontractant],
ci-dessous désigné « le Cocontractant », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]   du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant cette caution,
Nous, …………...........................…………………....…………………  [nom et adresse de banque], représentée  par  ………….....................…………………….....noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Cocontractant, pour un montant maximum de …………...........................……………………
[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant
de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.		Signé et authentifié par la banque
à ……………..........…….., le 
..[signature de la banque]
(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.






Annexe n° 5 : Modèle de déclaration d’intention de Soumission


Je (nous) soussigné (s) : …………………………………………………………………………………………

                                 ………….……………………………………………………………………………….
Nationalité :  ……………..……………………………………………………………..…………………………..

Domicile : …………………………………………………………………..…………………………………………

Fonction : ……………………………..……….........................................................................

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’offres National ouvert n°….… pour la fourniture et la mise en service des licences de logiciels MICROSOFT pour le parc informatique du Port Autonome de Douala.
,  

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.


            FAIT A ………………., le_____________________

	Signature, nom et cachet du soumissionnaire.
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Pièce N° 9 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.







I- ANQUES
1. Afriland  First   Bank
1. Banque Atlantique
1. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
1. Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit
1. CITI Bank
1. Commercial Bank of Cameroon
1. Ecobank
1. National Financial Credit Bank
1. Société Camerounaise de Banque au Cameroun
1. Société Générale Cameroun
1. Standard Chartered  Bank Cameroon
1. Union Bank of Cameroon
1. United Bank for Africa.
1. Banque Camerounaise des PME
1. Bank of Africa Cameroun.
II- Compagnies d’assurances

1. Chanas assurances;
1. Activa Assurances ;
1. Zenithe Insurance S.A ;
1. Assurances et Réassurances Africaines S.A (AREA) ;
1. Pro Assur S.A ;
1. Atlantique Assurances ;
1. Beneficial General Insurance ;
1. Saham Assurances ;
1. CPA S.A
1. NSIA Assurances S.A
1. SAARR S.A.
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